(module Diode_SMD:D_SMC (layer F.Cu) (tedit 5DCEC47C)
  (descr "Diode SMC (DO-214AB)")
  (tags "Diode SMC (DO-214AB)")
  (attr smd)
  (fp_text reference D5 (at -6.3579 -0.4435 -180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SK84 (at 0.1721 3.9565 -180) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -1.0579 -2.0135 -180) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.4 0 90) (size 3.3 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.4 0 90) (size 3.3 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SMC.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
